Rekonštrukcia strechy kuchyne MŠ I

Súpis prác:

Fóliová hydroizolácia Fatrafol hr. 1,5mm 230 m2

Podkladová geotextília 230 m2

Kotviace prvky 600 ks

Oplechovanie atiky 60 m

Strešné vpuste 2ks

Výmena zvodu 10 m

L profil – plech 70 m

Vetracie komíny 4 ks