**Rekonštrukcia strechy Dom Služieb**

Výkaz výmer:

Fóliová hydroizolácia Fatrafol hr. 1,5mm 225 m2

Podkladová geotextília 225 m2

Tvrdený podkladový polystyrén hr.50 mm 210 m2

Kotviace prvky 600 ks

Oplechovanie atiky 40 m

L profil – plech 40 m

Vetracie komíny 5 ks

Vyrovnanie nerovností pod polystyrénom nutné