Príloha č. 2

Požiadavky na zhotovenie predmetu zákazky

* 7ks plastové okno otvárateľné len do boku
* 6ks plastové okno otvárateľné do boku aj z vrchu
* 6ks sieťka proti hmyzu
* 13ks žalúzie vnútorné, ovládané retiazkou
* Okná budú zhotovené z 6-komorového bezolovnatého systému, so stavebnou hĺbkou 80 mm so stredovým tesnením a mikroventiláciou
* Farba profilu biela
* Sklo – tepelnoizolačné dvojsklo plnené argónom
* Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť aj dodávku a montáž vonkajších a vnútorných parapiet, demontáž, odvoz a likvidáciu starých okien, dodávku a montáž nových okien, začistenie a vysprávku stavebných otvorov
* Úspešný dodávateľ je povinný pred zhotovením vykonať konečné zameranie zákazky.