**Rozšírenie cintorína v obci Zlaté Klasy**

Výkaz výmer

Geodetické zameranie stavby

Búranie betónového plotu 50 bm

Búranie betónovej plochy 24 m2

Odvoz betónového odpadu 20 t

Výkop ryhy pre vodovodné potrubie hl. 1 m 50 m

Zásyp ryhy štrkom a zhutnenie ryhy 50 m

Záhonový obrubník hr. 5cm sivá 350 m

Výkop rýh pre obrubníky 350 m

Betónové lôžko pod obrubníky 14 m3

Osadenie obrubníkov 350 m

Zámková dlažba ABW Topline 20 x 10 cm hr. 6cm sivá 415 m2

Makadamový podklad 063 hr. 20 cm 415 m2

Podkladový betón hr. 5 cm 415 m2

Podklad pod zámkovú dlažbu drv. kameň 4-8 hr.3-4 cm 415 m2

Kladenie zámkovej dlažby 415 m2

Terénne úpravy

Doprava