Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice

Súpis prác:

Fóliová hydroizolácia Monarplan hr. 1,5mm 230 m2

Podkladová geotextília 230 m2

Kotviace prvky 660 ks

Oplechovanie atiky 75 m

Oplechovanie zvodu 1ks

L profil – plech 80 m

Výtokové koleno 1 ks

Vetracie komíny 4 ks