Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ulica Slepá

dľžka 70m, šírka 5,1m

Súpis prác:

Zemné práce – odkopávka s odvozom do 3 km 161 m3

Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm 357 m2

Podklad zo štrkodrvy hr. 15 cm 357m2

Uličná vpusť s mrežou 1 ks

Osadenie a dodávka bet. žlabov šírky 60 cm 70m

Dobetonovanie okrajov žlabov šírka 50 cm výška 20 cm 35 m2

Betón cestný tr.III hr. 20cm 280 m2

Úprava krajníc zo štrku 70 m

Presun hmôt 400 t