**Ohradenie smetných nádob kovovým uzamykateľným prístreškom**

**Výkaz výmer**

**Zemné práce**

Búranie plotu výška 1,20 m 17 m

Búranie betónového podkladu hr. 0,20 m 25 m2

Naloženie, odvoz a uloženie sute 200 t

Výkopové práce podkladu 55 m2

Štrkodrvinový podklad hr. 0,20m 55 m2

Karirohož 6“ 150 x 150 55 m2

Beton 16/20 55 m2

Doprava

**Montážne práce** – pozinkovaný kovový prístrešok

Oceľový profil Jokel 100 x 60 x 4mm 55 m

60 x 60 x 4mm 60 m

Uholník L 50 x 50 x 5mm 120 m

T 50 25 m

UTP T 6 m

UTP L 55 m

Plochá oceľ 120/10 6 m

Ťahokov MR 90 85 m2

Plech TR55 pozink 0,7 mm 60 m2

Pozinkovanie každého dielu prístrešku

Montáž

Doprava