**Technická špecifikácia dverí a okien - Dom Služieb**

**DVERE**

Minimálne 4 komorový profil na ráme aj na krídle dverí

Minimálna stavebná hĺbka dverí 74 mm

Minimálna šírka profilovej kombinácie dverí 179 mm

Krídla dverí spojené pomocou aj vnútorných zvárateľných spojovačov rohov

Pozinkované oceľové alebo hliníkové celoobvodové vystuženie rámov aj krídel dverí

Panty nastaviteľné v 3 D .

Zamykanie cylindrom, nie dvíhaním kľučky.

Bezpečnostné minimálne 3 bodové zamykanie,

Kovanie s hákovým alebo obdobným riešením, kde pomocou prevodovky pri zamykaní zámku dverí bezpečnostný prvok prechádza z krídla do otvoru v ráme.

Cylindrická vložka minimálne trieda bezpečnosti 3 , EN1303

Sklá s min. U=1,1 Wmk-1

**OKNÁ**

Minimálne 6 komorový profil

Stavebná hĺbka profilov minimálne 74 mm

Sklá s min. U = 1,1 Wmk-1

Pozinkované oceľové výstuže

**Montážne práce**

Spájanie jednotlivých dielov v zostavách musia byť riešené statickými spojovacími dielmi s oceľovou výstužou.

Osadenie okien aj dverí na montážne kotvy bez vŕtania rámov okien a dverí

Minimálna záruka 60 mesiacov