Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk – Technická špecifikácia okien

* 30 ks plastových štvorokien s horným a stredným fixom, ľavé otvárateľné a pravé otvárateľné a výklopné
* 2 ks plastových dvojokien s horným fixom, otváreteľné pravé a výklopné
* 1 ks plastového dvojokna s fixom
* 2 ks sieťok proti hmyzu
* Okná budú zhotovené z 5-komorového bezolovnatého systému, so stavebnou hĺbkou 70 mm so stredovým tesnením a mikroventiláciou
* Farba profilu biela
* Sklo – tepelnoizolačné dvojsklo plnené argónom, min. 1,1 W/m2K
* parapety vnútorné PVC biele, vonkajšie parapety Al s hrúbkou 8 mm
* Do cenovej ponuky je potrebné zahrnúť dodávku, demontáž a montáž okien a parapetov, likvidáciu starých okien, murárske a vysprávkové práce
* začatie práce od 13. júla 2015 do 31. júla 2015
* Úspešný dodávateľ je povinný pred zhotovením vykonať konečné zameranie zákazky