Rekonštrukcia časti vozovky na Veternej ulici v obci Zlaté Klasy

Výkaz výmer

Jednotka Množstvo

Odstránenie jestv. krytu vozovky do 20 cm m2 160

Nakladanie a odvoz sutí do 5 km t 80

Poplatok za uloženie odpadu t 80

Úprava pláne pred zhutnením m2 160

Podkladové vyrovnávacie lôžko zo štrkopiesku m2 160

Rezanie jestv. beton. krytu m 8

Vyhotovenie betónového krytu hr. 18 – 20 cm m2 160

Diletácia z dosiek izolačných hr. 2,5 cm m 48

Diletačné škáry rezané m 20

Presun hmôt t 100