**Rekonštrukcia strechy kolkárne**

Výkaz výmer:

Fóliová hydroizolácia hr. 1,5mm 685 m2

Podkladová geotextília 625 m2

Kotviace prvky 1800 ks

Oplechovanie atiky 140 m

L profil – plech 195 m

Tmeliaca lišta D+M 200 m

Vetracie komíny 10 ks

Žlaby „33“ 30 m

Háky 35 ks

Zvod 4 m

Objímka 4 ks

Kotlík 2 ks

Výtokové koleno 6 ks

Ostatné doplnky

Odvoz odpadu

Doprava

Práca – montáž