Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ulica pri hlinisku

dľžka 110m, šírka 3,2m

Súpis prác:

Zemné práce – odkopávka s odvozom do 3 km 186 m3

Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm 400 m2

Podklad zo štrkodrvy hr. 15 cm 400m2

Vybudovanie betónového vsaku hľbka 3,5m 2 set

Uličná vpusť s mrežou 1 ks

Úprava krajníc zo štrku 55 m2

Výšková úprava poklopov kanalizač. a prípojk. 9 ks

Betón cestný tr.III hr. 20cm 372 m2

Presun hmôt 410 t