**Výzva na predloženie cenovej ponuky**

***Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov***

**zákazka na poskytnutie stavebných prác nie bežne dostupných -**

**prieskum trhu**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Obec Zlaté Klasy

Sídlo: Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasy

IČO: 00305839

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bothová

č. tel.: 031/5912404

email: zuzana.bothova@obec.zlateklasy.sk

1. **Názov zákazky:**

Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy

1. **Opis predmetu zákazky (§ 117 zákona o VO):**

Predmetom tejto zákazky je obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy

V rámci realizácie obnovy jestvujúcich a výstavby nového priechodu sa plánuje odstrániť všetky bariéry bezpečného prechodu – rigoly, nespevnené plochy, a dostatočne osvetliť jednotlivé priechody – vrchné reflektory, vo vozovke zabudované LED svetlá.

1. **Obhliadka** lokality k predmetu zákazky je možná každý pracovný deň.
2. **Rozdelenie predmetu zákazky na časti:**

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

1. **Lehota a predkladanie ponúk:** Ponuky sa predkladajú osobne alebo poštou na adrese: Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasy s označením „ Neotvárať – cenová ponuka Priechody“

**Lehota na predkladanie ponúk do 06.10.2017 do 09.00**

1. **Vyhodnotenie ponúk:** Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po doručení všetkých ponúk uchádzačmi, ktorým bola zaslaná táto výzva, najneskôr však po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ prijme, emailom odoslané oznámenie o jej prijatí.

Následne úspešný uchádzač zašle návrh zmluvy o dielo.

1. **Kritéria na hodnotenie ponúk:** Najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane DPH) za celý predmet zákazky.
2. **Predpokladaná cena predmetu zákazky:**  **33 100 EUR bez DPH**

Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená na základe vypracovaného rozpočtu. V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté **všetky náklady** spojené s plnením požadovaného predmetu zákazky - materiál, doprava, práca. Ponuka musí obsahovať vypracovaný rozpočet: Zemné práce - Priechod č. 1

Priechod č. 2

Priechod č. 3

Osvetlenie – 6 x

Spolu

1. Ak **je** uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač **nie je** platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: **NIE**
2. **Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky**

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

* nebude predložená ani jedna ponuka
* ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
* ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
* ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.

1. Prílohy: výkaz výmer

Na požiadanie zašleme aj projektovú dokumentáciu.

Plánovaný dátum zadávania zákazky je 1**0/2017.**

Dokončenie zákazky je do **12/2017**

Za Vašu účasť v procese verejného obstarávania vopred ďakujeme.

V Zlatých Klasoch, dňa 25.09.2017

Vypracoval: Ing. Zuzana Bothová

Otto Csicsay

starosta obce

**Výkaz Výmer - Priechody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | | | | |
| **Objekt: Priechod č.1** | | | | |
| Miesto: Šamorínska č.118 | | Zlaté Klasy | | | Dátum: | | |
|  | | |  | | | |
| PČ | Typ | Kód | | MJ | Množstvo | Popis | |
| **Náklady z rozpočtu** | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | |
| 1 - Zemné práce | | | | |
| 1 | K | 113106121 | | m2 | 2,400 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - | | |
| 2 | K | 113107132 | | m2 | 4,400 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | | |
| 3 | K | 113107141 | | m2 | 4,800 | Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | | |
| 4 | K | 113307122 | | m2 | 6,800 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | | |
| 5 | K | 113307131 | | m2 | 3,200 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | | |
| 6 | K | 132101201 | | m3 | 0,356 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 | | |
| 7 | K | 171209002 | | t | 2,550 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | | |
| 2 - Zakladanie | | | | |
| 8 | K | 273362441 | | m2 | 6,400 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 | | |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | | | | |
| 9 | K | 4515611121 | | m2 | 1,600 | Lôžko pod žľab z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm | | |
| 5 - Komunikácie | | | | |
| 10 | K | 567122111 | | m2 | 6,400 | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 -150 mm | | |
| 11 | K | 573211111 | | m2 | 4,000 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | | |
| 12 | K | 577151113 | | m2 | 4,000 | Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm | | |
| 13 | K | 596811330 | | m2 | 6,100 | Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | | |
| *14* | *M* | *5921952010* | | *m2* | *6,507* | *Dlažba Low value Premac DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ 9,6 m2/pal* | | |
| 15 | K | 597962501 | | m | 4,000 | Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30 | | |
| *16* | *M* | *5923001001* | | *ks* | *4,000* | *BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, bez spádu* | | |
| 17 | K | 599141111 | | m | 42,000 | Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou | | |
| 18 | K | 5994321111 | | m2 | 6,100 | Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým | | |

9 – ostatné konštrukcie a práce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 914001111 | ks | 2,000 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt |
| *20* | *M* | *4044790590* | *ks* | *2,000* | *IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer* |
| *21* | *M* | *4044777000* | *ks* | *7,000* | *Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm* |
| *22* | *M* | *4044777004* | *ks* | *4,000* | *Objímka, f60 mm* |
| *23* | *M* | *4044777006* | *ks* | *2,000* | *Stĺpik viečko, f60 mm* |
| 24 | K | 9148121111 | ks | 22,000 | Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia |
| 25 | K | 9148121112 | ks/deň | 154,000 | Prenájom dočasného dopravného značenia - 7 dní |
| 26 | K | 9157131221 | m | 9,000 | Trvalé vodorovné značenie krytu vodiacej línie prechodu z polyméru šírky 500 mm |
| 27 | K | 915721111 | m2 | 16,000 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. |
| 28 | K | 915729111 | m2 | 16,000 | Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, |
| 29 | K | 9157911111 | m | 9,000 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt vodiaca línia |
| 30 | K | 915791112 | m2 | 16,000 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt |
| 31 | K | 916561111 | m | 3,200 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou |
| *32* | *M* | *5921954660* | *ks* | *4,000* | *Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY* |
| 33 | K | 919735112 | m | 20,000 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm |
| 34 | K | 919735122 | m | 4,000 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm |
| 35 | K | 979081111 | t | 6,070 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |
| 36 | K | 979081121 | t | 182,100 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |
| 37 | K | 979082111 | t | 6,070 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m |
| 38 | K | 979089012 | t | 2,920 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné |
| 39 | K | 979089212 | t | 0,600 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | | | | | | | | |
| **Objekt: Priechod č.2** | | | | | | | | |
| Miesto: Šamorínska č. 7 | | | | Zlaté Klasy | | | | | Dátum: | | | |
| Objednávateľ: | | | | | Projektant: | | | | | | |
| Zhotoviteľ: | | | | | Spracovateľ: | | | | | | |
| PČ | | Typ | | Kód | | | MJ | | Množstvo | | Popis | |
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | | |
| 1 | | K | | 113106121 | | | m2 | | 3,300 | | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - | | |
| 2 | | K | | 113107132 | | | m2 | | 4,200 | | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | | |
| 3 | | K | | 113107141 | | | m2 | | 17,600 | | Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | | |
| 4 | | K | | 113307122 | | | m2 | | 15,250 | | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | | |
| 5 | | K | | 113307131 | | | m2 | | 11,050 | | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | | |
| 6 | | K | | 132101201 | | | m3 | | 0,856 | | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 | | |
| 7 | | K | | 171209002 | | | t | | 7,859 | | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | | |
| 2 - Zakladanie | | | | | | | | |
| 8 | | K | | 273362441 | | | m2 | | 28,700 | | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 | | |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | | | | | | | | |
| 9 | | K | | 4515611121 | | | m2 | | 4,000 | | Lôžko pod žľab z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm | | |
| 5 - Komunikácie | | | | | | | | |
| 10 | | K | | 567122111 | | | m2 | | 28,190 | | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 -150 mm | | |
| 11 | | K | | 573211111 | | | m2 | | 20,450 | | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | | |
| 12 | | K | | 577131211 | | | m2 | | 20,450 | | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L po zhutnení hr. 40 mm | | |
| 13 | | K | | 577151113 | | | m2 | | 3,000 | | Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm | | |
| 14 | | K | | 596811330 | | | m2 | | 7,520 | | Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | | |
| *15* | | *M* | | *5921952010* | | | *m2* | | *8,000* | | *Dlažba Low value Premac DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ 9,6 m2/pal* | | |
| 16 | | K | | 597962501 | | | m | | 8,000 | | Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30 | | |
| *17* | | *M* | | *5923001001* | | | *ks* | | *8,000* | | *BGU Univerzálny žľab NW 100, č. 0, bez spádu* | | |
| 18 | | K | | 599141111 | | | m | | 46,900 | | Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou | | |
| 19 | | K | | 599432111 | | | m2 | | 7,520 | | Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým | | |
| 8 - Rúrové vedenie | | | | | | | |
| 20 | K | | 8513790111 | | | m | | 1,500 | | Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 150 do DN 200 mm -0,073 t | | | | |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | |
| 21 | K | | 914001111 | | | ks | | 2,000 | | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt | | | | |
| *22* | *M* | | *4044790590* | | | *ks* | | *2,000* | | *IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer* | | | | |
| *23* | *M* | | *4044777000* | | | *ks* | | *7,000* | | *Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm* | | | | |
| *24* | *M* | | *4044777004* | | | *ks* | | *4,000* | | *Objímka, f60 mm* | | | | |
| *25* | *M* | | *4044777006* | | | *ks* | | *2,000* | | *Stĺpik viečko, f60 mm* | | | | |
| 26 | K | | 9148121111 | | | ks | | 22,000 | | Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia | | | | |
| 27 | K | | 9148121112 | | | ks/deň | | 154,000 | | Prenájom dočasného dopravného značenia - 7 dní | | | | |
| 28 | K | | 9157131221 | | | m | | 9,000 | | Trvalé vodorovné značenie krytu vodiacej línie prechodu z polyméru šírky 500 mm | | | | |
| 29 | K | | 915721111 | | | m2 | | 10,000 | | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | | | | |
| 30 | K | | 915729111 | | | m2 | | 10,000 | | Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, | | | | |
| 31 | K | | 9157911111 | | | m | | 9,000 | | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt vodiaca línia | | | | |
| 32 | K | | 915791112 | | | m2 | | 10,000 | | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | | | | |
| 33 | K | | 916561111 | | | m | | 3,100 | | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | | | | |
| *34* | *M* | | *5921954660* | | | *ks* | | *4,000* | | *Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY* | | | | |
| 35 | K | | 919735112 | | | m | | 14,700 | | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | | | | |
| 36 | K | | 919735122 | | | m | | 1,500 | | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm | | | | |
| 37 | K | | 979081111 | | | t | | 16,463 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | | | | |
| 38 | K | | 979081121 | | | t | | 493,890 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | | | | |
| 39 | K | | 979082111 | | | t | | 16,463 | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | | | | |
| 40 | K | | 979089012 | | | t | | 6,104 | | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | | | | |
| 41 | K | | 979089212 | | | t | | 2,200 | | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | | | | |
| 42 | K | | 979089312 | | | t | | 0,300 | | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | | | | | | | | |
| **Objekt: Priechod č.3** | | | | | | | | |
| Miesto: Prievozská č.41 | | | | Zlaté Klasy | | | | | Dátum: | | | |
| Objednávateľ: | | | | | Projektant: | | | | | | |
| Zhotoviteľ: | | | | | Spracovateľ: | | | | | | |
| PČ | | Typ | | Kód | | | MJ | | Množstvo | | Popis | |
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| 1 - Zemné práce | | | | | | | | |
| 1 | | K | | 113106121 | | | m2 | | 7,300 | | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - | | | |
| 2 | | K | | 113107141 | | | m2 | | 3,000 | | Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | | | |
| 3 | | K | | 113307122 | | | m2 | | 7,300 | | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | | | |
| 4 | | K | | 113307131 | | | m2 | | 10,750 | | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | | | |
| 5 | | K | | 121101002 | | | m3 | | 1,200 | | Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm | | | |
| 6 | | K | | 132101201 | | | m3 | | 0,256 | | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3 | | | |
| *7* | | *M* | | *4044777000* | | | *ks* | | *7,000* | | *Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm* | | | |
| *8* | | *M* | | *4044777004* | | | *ks* | | *2,000* | | *Objímka, f60 mm* | | | |
| *9* | | *M* | | *4044777006* | | | *ks* | | *2,000* | | *Stĺpik viečko, f60 mm* | | | |
| 10 | | K | | 171209002 | | | t | | 5,738 | | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | | | |
| 5 - Komunikácie | | | | | | | | |
| 11 | | K | | 567122111 | | | m2 | | 17,900 | | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 -150 mm | | | |
| 12 | | K | | 573211111 | | | m2 | | 3,000 | | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | | | |
| 13 | | K | | 577151113 | | | m2 | | 3,000 | | Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm | | | |
| 14 | | K | | 596811330 | | | m2 | | 17,900 | | Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | | | |
| *15* | | *M* | | *5921952010* | | | *m2* | | *3,300* | | *Dlažba Low value Premac DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ 9,6 m2/pal* | | | |
| 16 | | M | | 5921951800 | | | m2 | | 18,000 | | Dlažba High value Premac SIVÁ hr. 6 cm | | | |
| 17 | | K | | 599141111 | | | m | | 8,000 | | Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou | | | |
| 18 | | K | | 599432111 | | | m2 | | 17,900 | | Vyplnenie škár dlažby kamenivom ťaženým | | | |
| 8 - Rúrové vedenie | | | | | | | | |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | | |
| 19 | | K | | 914001111 | | | ks | | 2,000 | | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt | | | |
| 20 | | K | | 9148121111 | | | ks | | 22,000 | | Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia | | | |
| 21 | | K | | 9148121112 | | | ks/deň | | 154,000 | | Prenájom dočasného dopravného značenia - 7 dní | | | |
| 22 | | K | | 9157131221 | | | m | | 9,300 | | Trvalé vodorovné značenie krytu vodiacej línie prechodu z polyméru šírky 500 mm | | | |
| 23 | K | | 915721111 | | | m2 | | 10,000 | | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | | | |
| 24 | K | | 915729111 | | | m2 | | 10,000 | | Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, | | | |
| 25 | K | | 9157911111 | | | m | | 9,300 | | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt vodiaca línia | | | |
| 26 | K | | 915791112 | | | m2 | | 10,000 | | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | | | |
| 27 | K | | 916561111 | | | m | | 5,600 | | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | | | |
| *28* | *M* | | *5921954660* | | | *ks* | | *6,000* | | *Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY* | | | |
| 29 | K | | 919735112 | | | m | | 8,000 | | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | | | |
| 30 | K | | 966006132 | | | ks | | 2,000 | | Odstránenie značky, so stľpikmi s bet. pätkami, -0,08200t | | | |
| 31 | K | | 979081111 | | | t | | 8,502 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | | | |
| 32 | K | | 979081121 | | | t | | 255,060 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | | | |
| 33 | K | | 979082111 | | | t | | 8,502 | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | | | |
| 34 | K | | 979089012 | | | t | | 2,389 | | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | | | |
| 35 | K | | 979089212 | | | t | | 0,375 | | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | | | | |
| **Objekt:Osvetlenie k priechodom –6x** | | | | |
| Miesto: | | Zlaté Klasy | | | Dátum: | | |
| Objednávateľ: | | | Projektant: | | | |
| Zhotoviteľ: | | | Spracovateľ: | | | |
| PČ | Typ | Kód | | MJ | Množstvo | Popis | |
| **Náklady z rozpočtu** | | | | |
| HSV -Práce a dodávky za 1 osvetlenie | | | | |
| 1 - Zemné práce | | | | |
| 1 | K | 132201101 | | m3 | 2,800 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | | |
| 2 | K | 132201109 | | m3 | 0,840 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | | |
| 3 | K | 141721116 | | m | 30,000 | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm | | |
| *4* | *M* | *2861133500* | | *ks* | *5,000* | *PP rúra tlaková pre rozvod studenej a teplej vody PN 6 140x 8.0x 6000mm* | | |
| *5* | *M* | *3410350085* | | *m* | *25,000* | *CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | | |
| *6* | *M* | *3410350088* | | *m* | *50,000* | *CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | | |
| *7* | *M* | *3160106400* | | *ks* | *1,000* | *Stožiar osvetľovací pre 1 svietidlo* | | |
| *8* | *M* | *3484301390* | | *ks* | *1,000* | *Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník 1x70W, 32 LED, IP66* | | |
| *9* | *M* | *37401523401* | | *ks* | *5,000* | *LED blikajúca červená 24V DC* | | |
| 10 | K | 162201101 | | m3 | 2,800 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | | |
| 11 | K | 174101001 | | m3 | 2,800 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | | |
| *12* | *M* | *5834415400* | | *t* | *6,108* | *Štrkodrva 0- 22 a* | | |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
| VRN10 - Inžinierska činnosť | | | | |
| 13 | K | 001000034 | | eur | 1,000 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky | | |