**Výzva na predloženie cenovej ponuky**

***Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov***

**zákazka na poskytnutie stavebných prác nie bežne dostupných -**

**prieskum trhu**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Obec Zlaté Klasy

Sídlo: Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasy

IČO: 00305839

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bothová

č. tel.: 031/5912404

email: zuzana.bothova@obec.zlateklasy.sk

1. **Názov zákazky:**

Rekonštrukcia fasády dvoch nájomných bytových domov v obci Zlaté Klasy – Poštová ulica

1. **Opis predmetu zákazky (§ 117 zákona o VO):**

Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukcie fasády dvoch nájomných bytových domov v obci Zlaté Klasy. Jedná sa o odstránenie starého betónového odkvapového chodníka, zateplenie cca 960 m2 plochy stien, kam požadujeme fasádny polystyrén ESP o hrúbke 100 mm, cca 100 m2 plochy stien – sokel do hĺbky 0,5 m, kam požadujeme extrudovaný polystyrén o hrúbke 100 mm, cca 140 m2 plochy podbitia, kam požadujeme extrudovaný polystyrén o hrúbke 30 mm s použitím fasádnej omietky škrabanej o hrúbke 2mm na celú plochu stien a následným vyhotovením nového betónového odkvapového chodníka. Farba omietky sa určí dohodou.

1. **Obhliadka** lokality k predmetu zákazky je možná každý pracovný deň.
2. **Rozdelenie predmetu zákazky na časti:**

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

1. **Lehota a predkladanie ponúk:** Ponuky sa predkladajú osobne alebo poštou na adrese: Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasy, v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – CP fasáda Poštová“.

**Lehota na predkladanie ponúk do 24.05.2018**

1. **Vyhodnotenie ponúk:** Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po doručení všetkých ponúk uchádzačmi, ktorým bola zaslaná táto výzva, najneskôr však po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ prijme, emailom odoslané oznámenie o jej prijatí.

Následne bude úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka.

1. **Kritéria na hodnotenie ponúk:** Najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane DPH) za celý predmet zákazky.
2. Predpokladaná cena predmetu zákazky:  **63 600 bez DPH**

Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená na základe vypracovanej technickej inšpekcie nehnuteľnosti s orientačným nacenením.

V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu zákazky (materiál, práca, doprava, lešenie, atď) Ponuka musí obsahovať vypracovaný rozpočet.

1. Ak **je** uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH

- výška DPH v EUR

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač **nie je** platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: **NIE**
2. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

* nebude predložená ani jedna ponuka
* ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
* ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
* ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.

Plánovaný dátum zadávania zákazky je **05/2018**

Dokončenie zákazky je do **08/2018**

Za Vašu účasť v procese verejného obstarávania vopred ďakujeme.

V Zlatých Klasoch, dňa 10.05.2018

Vypracoval: Ing. Zuzana Bothová

Otto Csicsay

starosta obce

**Výkaz výmer**

**fasáda nájomných bytových domov v obci Zlaté Klasy**

**Poštová ulica**

Odstránenie starého betónového odkvapového chodníka 100 bm

Styrodur 100 - sokel 100 m2

Fasádny polystyrén EPS 100 - steny 960 m2

Fasádny polystyrén EPS 30 - steny 140 m2

Vonkajšia omietka tenkovrstvová – hrubozrnná 50 m2

Vonkajšia omietka tenkovrstvová – jemnozrnná 1100 m2

Sklotextilná sieťka 1200 m2

Výmena všetkých vonkajších parapiet

Doplnky – rohové lišty, tanierové kotvy,skrutky, fasádna lepiaca hmota

Vyhotovenie nového betónového odkvapového chodníka 100 bm

Doprava

Odvoz odpadu

Práca