**Výkaz výmer – Rekonštrukcia strechy budovy v obci Zlaté Klasy s.č.29/2**

Odstránenie a likvidácia eternitovej krytiny 190 m2

Výmena Krokvy 80 x 160 x 5600 15 ks

Výmena Krokvy 150 x 150 x 2000 6 ks

Výmena Krokvy 150 x 200 x 3000 5 ks

Výmena Krokvy 100 x 200 x 3000 2 ks

Palubovka hr 10 mm 80 m2

Strešná fólia, min 115g/m2 340 m2

Strešné laty 50 x 40 mm 1000 bm

Plechová krytina hr.0,05 – 0,06 mm, vzor škridla, f.tehlová 340 m2

Hrebenáče f. tehlová 21 ks

Snehozábrany 100 ks

Vrabčiak 51 ks

Zvod 100 f. tehlová 16 bm

Žľab 150 f. tehlová 51 bm

Hák zosilnený 55 ks

Roh vonkajší 4 ks

Kotlík 150/100 f. tehlová 4 ks

Koleno 100/67 f. tehlová 12 ks

Strešné doplnky - skrutky, objímky, tesnenia, ostatné